**CardaTec® D2 Türabsenkdichtung**

**Ausführung für einflüglige Türen**

**04.0020**

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveauausgleich, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

**CardaTec® D2 Türabsenkdichtung**

**Ausführung für zweiflüglige Türen**

**04.0021**

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveauausgleich, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

**CardaTec® D2 Türkantriegel**

**04.8002**

CardaTec® D2 Türkantriegel, aus Edelstahl, für unten oder oben, mit stufenloser Höhenverstellung, passend zur D2 Türabsenkdichtung, Funktionssicherheit bei optimaler Dichtigkeit, passend zu CardaTec® Bodenschliessmulde.

**CardaTec® Bodenschliessmulde**

**04.8005**

CardaTec® Bodenschliessmulde, mit Edelstahl-Auflageplatte und Aluminium- Bodengehäuse, passend zu Treibriegelstangen 8 mm oder 10 mm, mit stufenlosem Verstellbereich