**Seuil automatique CardaTec® D3**

**04.0030**

Seuil automatique CardaTec® de type D3, pour des verres de 8-10 mm, se déclenchant côté grand, profilé d’étanchéité en silicone auto-extinctrice, valeur d’isolation phonique jusqu’à 50 dB, pour étancher des jeux par rapport au sol allant jusqu’à 20 mm, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.