**Seuil automatique CardaTec® D5   
avec temporization  
04.0050**

Seuil automatique de type D5 CardaTec, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 17 x 20 mm, avec déclenchement côté paumelle, à déclenchement parallèle et temporisé, valeur d’isolation phonique jusqu’à 52 dB avec des colonnes d’air du sol jusqu’à 12 mm, 200.000 cycles d’essai, avec déclencheur glissant, longueur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.