**CardaTec® D8 Türabsenkdichtung**

**04.0080**

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D8, zum Einnuten für Nutmass 8 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 49 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauslöser und ausschiebbarem Innenprofil, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.