**CardaTec® D1 Türabsenkdichtung**

**Ausführung für einflüglige Türen**

**04.0010**

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig, parallel auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauslöser, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

**CardaTec® D1 Türabsenkdichtung**

**Ausführung für zweiflüglige Türen**

**04.0011**

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmaß 13 x 30 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 51 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383,Anschlag mit stirn-seitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauslöser, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

**CardaTec® D1 Türkantriegel**

**04.8001**

CardaTec® D1 Türkantriegel, aus Edelstahl, für unten oder oben, mit stufenloser Höhenverstellung, passend zur D1 Türabsenkdichtung, Funktionssicherheit bei optimaler Dichtigkeit, passend zu CardaTec® Bodenschliessmulde

**CardaTec® Treibriegeladapter**

**04.8000**

CardaTec® Treibriegeladapter Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, passend für Treibriegelstange 8 mm, Hub selbsteinstellend durch integrierte Feder, aus Aluminium

**CardaTec® D1 Treibriegelstangen**

**04.8004**

CardaTec® D1 Treibriegelstangen, Eisen verzinkt, mit Anschluss M6 oder M10 oder mit Langschlitz, Durchmesser 8 mm

**CardaTec® Bodenschliessmulde**

**04.8005**

CardaTec® Bodenschliessmulde, mit Edelstahl-Auflageplatte und Aluminium- Bodengehäuse, passend zu Treibriegelstangen 8 mm oder 10 mm, mit stufenlosem Verstellbereich