**Seuil automatique CardaTec® D2**

**Modèle pour portes à un battant   
04.0020**

Seuil automatique de type D2 CardaTec, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement côtés serrure et paumelle, profilé en silicone auto-ajustable, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément au rapport de contrôle n° 13-002396, certification produit avec label Ü, butée avec des angles de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimum, déclenchement côté paumelle avec une compensation automatique de la hauteur et du niveau, longueur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.

**Seuil automatique CardaTec® D2**

**Modèle pour portes à deux battants   
04.0021**

Seuil automatique CardaTec de type D2, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement côté paumelle, profilé en silicone auto-ajustable, valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément au rapport d'essai n° 13-002383, certification produit avec label Ü, butée avec angles de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une géométrie optimisée pour une pression de déclenchement minimum, avec une compensation automatique de la hauteur et du niveau, longueur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.

**Pêne dormant CardaTec® D2**

**04.8002**

Pêne dormant CardaTec® D2 en inox, pour montage en haut et en bas, avec réglage en hauteur continu, compatible avec Seuil automatique D2, sécurité de fonctionnement pour une étanchéité optimale, compatible avec le ferme-porte encastré CardaTec®

**Ferme-porte encastré CardaTec®**

**04.8005**

Ferme-porte encastré CardaTec® avec plaque d'appui en inox et base encastrée en aluminium, adapté à des crémones à bascule de 8mm ou 10mm, avec une plaque de réglage continue.