**CardaTec® D3 Türabsenkdichtung**

**04.0030**

CardaTec® Tuürabsenkdichtung Typ D3, für Glasstärken von 8-10 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauslöser, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.