**CardaTec® D4motion**

**Komplettsystem für Schiebetüren mit vier Dichtungen**

**04.0046**

CardaTec® D4motion Komplettsystem für schallhemmende einflügelige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag mit Low-Energy-Antrieb. Für Türen bis 100 kg. Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.