**CardaTec® D4motion**

**Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints et moteur   
04.0046**

Système complet CardaTec® D4motion pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un vantail. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte coulissante avec moteur à faible énergie (Low Energy). Pour portes pesant jusqu‘à 100 kg. Longueur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.