**CardaTec® D4plus**

**Komplettsystem für Schiebetüren mit vier Dichtungen**

**04.0045**

CardaTec® D4plus Komplettsystem für schallhemmende einflüglige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg. Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.