**CardaTec® D4plus**

**Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints  
04.0045**

Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un vantail. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte coulissante. Pour portes pesant jusqu‘à 100 kg. Longueur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.