**CardaTec® D4synchro**

**Système complet pour portes coulissantes synchronisées avec, pour chacune, quatre joints
04.0047**

Système complet CardaTec® D4synchro pour portes coulissantes à deux battants, à fermeture amortie, avec ferrement synchronisé. Comprend un système quadruple de joint périphérique et un ferrement de porte coulissante. Pour des portes avec des battants de 100 kg max. Longueur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.