**CardaTec® D4synchro**

**Komplettsystem für Synchron-Schiebetüren mit je vier Dichtungen**

**04.0047**

CardaTec® D4synchro Komplettsystem für schallhemmende zweiflüglige Holzschiebetüren mit Synchron-Beschlag. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg pro Flügel. Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.