**CardaTec® D5 Türabsenkdichtung**

**mit Zeitverzögerung**

**04.0050**

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D5, zum Einnuten für Nutmass 17 x 20 mm, bandseitig, parallel und zeitverzögert auslösend, 52 dB Schalldämmwert bei 12 mm Bodenluft, 200.000 Prüfzyklen, ohne Druckplatten im Rahmen, mit herausnehmbarem Gleitauslöser, werkzeuglos verstellbar, Länge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.