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CardaTec® D4nova 
Komplettsystem für Schiebetüren mit vier Dichtungen
04.0044

CardaTec® D4nova Komplettsystem für schallhemmende ein- und zweiflüglige, raumhohe Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 150 kg. Länge __________ mm.




image1.jpeg
Eardalec




